**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

 (відповідно до пункту 4' постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: | **Рокитнівський професійний ліцей. Україна. 34200, Рівненська область, смт. Рокитне, вул. Міцкевича, 15. Код ЄДРПОУ - 02547168.**  |
| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): | ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо (паливна гранула з деревини (пелети), напівбрикети торф’яні, брикети паливні «RUF» з деревини) |
| Ідентифікатор закупівлі: | **UA-2025-01-20-013160-a** |

**Найменування:** Рокитнівський професійний ліцей

**Обґрунтування доцільності закупівлі**:

3 метою забезпечення опаленням навчального закладу на 2025-2026 опалюваний сезон.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:**

**Паливна гранула з деревини (пелети)**

**Технічні, якісні характеристики:**

Деревне паливо (паливна гранула з деревини (пелети)) за своїми характеристиками мають відповідати діючому державному стандарту ДСТУ 8358:2015, а саме:

**Вимоги щодо якості продукції та інші вимоги:**

Сировина - деревина хвойних або листяних порід

Фасування - поліпропиленові мішки вагою 15-40 кг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Показник | Вимоги Замовника |
|  | Діаметр | 4-24 мм |
|  | Довжина | 3- 49 мм |
|  | Зольність | Не більше 1,0 %  |
|  | Вологість  | Не більше 10 % |
|  | Теплота згорання на робочий стан (нижча) | Не менше 17,5 мДж/кг |
|  | Щільність | Не менше 1100 кг/м куб. |
|  | Вміст дрібних частинок розміром менше ніж 3 мм (після виготовлення), % | Не більше ніж 8 % |
|  | Вміст домішок,% | Не більше ніж 2 % |
|  | Насипна щільність | Не менше ніж 600 кг/м.куб |

Якість паливної гранули з деревини (пелети), що постачається до Замовника, має відповідати зольності, вологості, щільності, теплоті згорання, лінійним розмірам (довжина, діаметр), вмісту дрібних частинок, вмісту домішок, насипній щільності, та підтверджується наданням в складі тендерної пропозиції копій (оригіналів) сертифікатів чи протоколів випробування (видані на ім’я учасника торгів або виробника або постачальника (продавця та ін.) підтвердженого договірними відносинами з учасником) в 4 кварталі 2024 року або в 2025 році, які підтверджують якість продукції, що постачається, виданого незалежною лабораторією, яка зареєстрована в реєстрі НААУ (підтверджується наданням в складі тендерної пропозиції атестату про акредитацію лабораторії, яка видала документи на якість). У разі якщо документи що підтверджують якість продукції видані не на учасника торгів, а на виробника або постачальника (продавця тощо), учасник торгів має підтвердити наявність договірних відносин між ним та тим суб'єктом господарювання на чиє ім'я видані документи, що підтверджують якість продукції.

**Напівбрикети торф’яні**

**Технічні, якісні характеристики:**

Напівбрикети торф’яні за своїми характеристиками мають відповідати діючому державному стандарту РСТ УРСР 1297-82, а саме:

**Вимоги щодо якості продукції та інші вимоги:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Показник | Вимоги Замовника |
|  | Довжина | 80-200 мм |
|  | Ширина | 45-200 мм |
|  | Товщина (висота) | 15-70 мм |
|  | Зольність | до 25,0 % |
|  | Вологість | до 25,0 % |
|  | Теплота згорання  | не менше 10,2 мДж/кг |
|  | Механічна міцність | не менше 93 % |

Якість напівбрикетів торф’яних, що будуть постачатися замовнику, повинна відповідати зольності, вологості, механічній міцності, теплоті згорання, розмірам, що вказані, та повинна відповідати діючим РСТУРСР 1297-82, підтверджуватись наданням копіями сертифікату якості та паспорту про якість торф’яної продукції, виданих Українською інспекцією по контролю якості торф’яної продукції і паливних брикетів «УКРІНСПАЛИВО», виданих на виробника напівбрикетів торф’яних.

На кожну партію при поставці учасник зобов’язаний надавати документи про якість напівбрикетів торф’яних, встановленої форми відповідно до діючого державного стандарту РСТУРСР1297-82, а саме сертифікат якості та паспорт про якість торф’яної продукції, виданих Українською інспекцією по контролю якості торф’яної продукції і паливних брикетів «УКРІНСПАЛИВО».

**Брикети паливні «RUF» з деревини**

**Технічні, якісні характеристики:**

Брикети паливні «RUF» з деревини за своїми характеристиками мають відповідати діючому державному стандарту ДСТУ 8358:2015, а саме:

**Вимоги щодо якості продукції та інші вимоги:**

Сировина - деревина хвойних або листяних порід

Фасування – поліетиленова упаковка по 10-15 кг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Показник | Вимоги Замовника |
|  | Ширина (діаметр) | 25-75 мм |
|  | Довжина | 10-400 мм |
|  | Висота (товщина) | 25-75 мм |
|  | Радіус закруглення на ребрах брикетів  | від 3 до 20 мм |
|  | Зольність | Не більше 1,0 %  |
|  | Вологість  | Не більше 10 % |
|  | Теплота згорання на робочий стан (нижча) | Не менше 17,5 мДж/кг |
|  | Щільність | Не менше 1100 кг/м куб. |
|  | Вміст дрібних частинок розміром менше ніж 15 мм (після виготовлення), % | Не більше ніж 8 % |
|  | Вміст домішок,% | Не більше ніж 2 % |
|  | Насипна щільність | Не менше ніж 600 кг/м.куб |

Якість брикетів паливних «RUF» з деревини, що буде постачатися Замовнику, має відповідати зольності, вологості, щільності, теплоті згорання, лінійним розмірам (довжина, ширина (діаметр), висота(товщина), радіус закруглення на ребрах брикетів) вмісту дрібних частинок, вмісту домішок, насипній щільності, та підтверджується наданням в складі тендерної пропозиції копій (оригіналів) сертифікатів чи протоколів випробування (видані на ім’я учасника торгів або виробника або постачальника (продавця та ін.) підтвердженого договірними відносинами з учасником), які підтверджують якість продукції, що постачається.

До зазначених документів обов’язково додається копії дійсних атестатів акредитації та сфери акредитації установи, яка видала документ що підтверджує якісні та технічні показники на товар, завірені «мокрою» печаткою цієї установи.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме, відповідну технічну специфікацію та документи про якість товарів, який підтверджує показники згідно цієї тендерної документації а саме: копії (оригінали) сертифікатів чи паспортів якості чи іншими документами (видані на ім’я учасника торгів або виробника або постачальника (продавця та ін.) підтвердженого договірними відносинами з учасником в 4 кварталі 2024 року або в 2025 році).

Учасником може бути запропоновано товар, що є еквівалентом зазначеним в даному додатку товарів. Еквівалентність товару, що пропонується учасником, повинна бути документально підтверджена шляхом надання у складі пропозиції учасником відповідного документу (довідки, листа) від органу, уповноваженого на сертифікацію паливної гранули з деревини (пелети), відповідно до ДСТУ 8358:2015, що свідчить про еквівалентність паливної гранули з деревини (пелети), напівбрикетів торфяних, відповідно до РСТ УРСР 1297-82, що свідчить про еквівалентність напівбрикетам торф’яним, брикетів паливних «RUF» з деревини, відповідно до ДСТУ 8358:2015, що свідчить про еквівалентність брикетів паливних «RUF» з деревини.

 У випадку, коли учасник не є виробником запропонованого товару, учасник має підтвердити наявність договірних відносин між учасником та виробником товару або з іншим суб’єктом господарювання (загальна кількість продукції за цим договором має бути не меншою за потребу Замовника оголошеною в даній закупівлі), що здійснює реалізацію та відвантаження товару учаснику:

 - у випадку наявності договірних відносин учасника з виробником товару, учасник має надати діючий Договір, що підтверджує договірні відносини між учасником та виробником товару *(подається у наступному вигляді: сканована копія або сканований оригінал)*.

- у випадку наявності договірних відносин між учасником та іншим суб’єктом господарювання, учасник має надати діючий Договір, що підтверджує договірні відносини між учасником та іншим суб’єктом господарювання (подається у наступному вигляді: сканована копія або сканований оригінал). Учасник має надати документ, що підтверджує наявність договірних відносин між таким суб’єктом господарювання та виробником на поставку товару, що є предметом закупівлі (подається у наступному вигляді: сканована копія або сканований оригінал).

**Закупівля здійснюється на потребу 2025 року.**

**Термін поставки:** по 31.12.2025 року

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту бюджету на 2025 рік та враховуючи ринкову вартість.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 1 394 000,00 грн (з ПДВ)

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін.

Метод порівняння ринкових цін – це метод визначення загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Також проведено аналіз комерційних пропозицій потенційних постачальників у регіоні замовника даного товару, а також здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації  в електронній системі закупівель «ProZorro». До того ж, були надіслані листи-запити до постачальників твердого палива з якими вже відбувалася співпраця, щодо вартості даного роду твердого палива.

Фахівець з публічних закупівель Оксана ОНИСЬКЕВИЧ